1과목 : 전산 기초 이론

정보기기운용기능사   ◐ 2011년 10월 09일 필기 기출문제 ◑       전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 프로그램 내장방식(Stored program method)을 가장 적절히 성명한 것은?

가. 프로그램을 CPU에 저장시킨다.

나. 프로그램을 주기억장치에 기억시켜서 프로그램을 수정을 용이하게 하고 프로그램의 실행 효율을 향상시킨다.

다. 프로그램을 항상 컴퓨터의 외부에서 내부에 숫자 형태로 사용될 프로그램을 고정시켜 사용하는 것이다.

라. 보조기억장치에 프로그램을 고정시켜 놓는다.

2. 주소는 지정한 자료에 접근하는 방법에 따라 구분할 수 있다. 다음 중 주소지정 방식에 해당하지 않는 것은?

가. 직접주소 지정	나. 간접주소 지정

다. 우편주소 지정	라. 즉시주소 지정

3. 컴퓨터의 문자 코드 표현에 가중치 코드란 것이 있는데 다음 중 가중치 코드에 해당하지 않은 것은?

가. 8421 코드	나. 6421 코드

다. 5421 코드	라. 2421 코드

4. 개인용 컴퓨터의 내부 장치인 RAM에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 정보를 자유롭게 읽고 쓸 수 있다.

나. 전원이 끊어지면 기억된 내용이 소멸된다.

다. 기억된 순서에 상관없이 임의로 접근 할 수 있다.

라. 기본적인 입출력 정보를 저장하여 ROM BIOS라고도 한다.

5. 다음 중 순서도(flowchart)의 특징이 아닌 것은?

가. 사용하는 언어에 따라 기호, 형태가 달라진다.

나. 프로그램 코딩(coding)의 기초 자료가 된다.

다. 프로그램 보관 시 자료가 된다.

라. 오류 수정(debugging)이 용이하다.

6. 다음 중 조합 논리회가 아닌 것은?

가. encoder	나. counter

다. multiplexer	라. full adder

7. 컴퓨터를 더욱 효율적으로 사용하기 위하여 작성된 동작 프로그램의 집합과 가장 관련 깊은 것은?

가. 시스템 소프트웨어(system software)

나. 스프레드시트(spread sheet)

다. 프로그램 언어(program language)

라. 전자우편(electronic mall)

8. 시스템 전체의 동작 상태를 감시하고 프로그램의 실행과정을 지시하며 다음에 시행할 프로그램을 준비하는 역할을 맡은 프로그램은?

가. 제어 프로그램	나. 처리프로그램

다. 언어 번역 프로그램	라. 서비스 프로그램

9. 다음 중 컴퓨터의 중앙처리장치에서 제어장치에 해당하지 않은 것은?

가. 기억 레지스터	나. 프로그램 카운트

다. 누산기	라. 명령 해독기

10. 2진수 1100을 그레이 코드로 변환한 결과는?

가. 1100	나. 1010

다. 1101	라. 1011

2과목 : 정보 기기 운용

11. 바이러스의 예방책으로 볼 수 없는 것은?

가. 부팅용 디스켓은 반드시 write protect(쓰기 금지)를 시킨다.

나. 중요 프로그램이나 자료는 하드디스크에 보관한다.

다. 부팅과 동시에 메모리 상주용 바이러스 감시프로그램을 실행한다.

라. 무료 프로그램은 백신프로그램으로 사전 검사 후 사용한다.

12. 그래픽 데이터 저장방법 중 비트맵 방식의 특징이 아닌 것은?

가. 이미지를 픽셀 단위로 저장한다.

나. 화면을 확대할수록 계단 현상이 발생한다.

다. 파일의 크기가 그래픽 해상도에 비례한다.

라. 대체로 파일의 크기가 벡터그래픽방식에 비해 작다

13. MIS(Management Information System)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 고객과 관련된 기업의 내, 외부 자료를 분석, 통합하여 고객 특서에 기초한 마케팅 활동을 계획하고, 지원하며, 평가하는 시스템

나. 사무실의 입출입구 보안, 출퇴근, 근태 관리 등 전자카드 및 IC카드 등을 관리하기 위한 시스템

다. 기업의 목표를 보다 효율적으로 달성할 수 있도록 정보를 체계적으로 관리하기 위한 시스템

라. 구성된 장치를 사용하여 판독한 변동자료를 중앙컴퓨터시스템에 전송하여 처리하는 시스템

14. 바이러스와 관련하여 정보 및 기억장치의 관리방법 중 틀린 것은?

가. 소프트웨어의 불법 복사를 금지한다.

나. 컴퓨터 바이러스 감염을 예방하기 위해 하드디스크를 자주 포맷한다.

다. 중요한 정보를 백업 해 둔다.

라. 바이러스 체크 프로그램을 준비해 가끔씩 체크한다.

15. 정보 시스템의 보안을 위협하는 침입 행위가 발생할 경우 이를 탐지하는 기능을 가지고 있는 시스템은?

가. 모뎀(modem)	나. 게이트웨이(Gateway)

다. 침입탐지시스템(IDS)	라. 스위치(Switch)

16. 영상표시장치 중 네온관을 사용하는 가스방전에 의한 발광 빛을 이용하여 표시하는 장치는?

가. LED	나. CRT

다. LCD	라. PDP

17. 지하 주차장에서의 차량 파손 사건이 잇달아 발생하고 있다. 이를 예방·해결하기 위해 설치하기 가장 적합한 시스템은?

가. CATV	나. HDTV

다. 3DTV	라. CCTV

18. CATV에서 가입자 단말 장치에 해당하는 것은?

가. VTR	나. LDP

다. TV수신기	라. CDP

19. 전화기에서 수화기를 들지 않고 다이얼하여 상대방이 응답한 후 통화할 수 있는 기능은?

가. 자동대기(Camp On)	나. 비응답(Onhook)

다. 핸드프리(Hand Free)	라. 일시유보(Call Hold)

20. 수신기의 성능 중에서 미약한 전파를 얼마나 수신할 수 있는가를 극한으로 표시하는 양으로서 종합특성을 나타내는 것은?

가. 감도	나. 선택도

다. 안정도	라. 충실도

21. 30V의 전원전압에 3A의 전류가 흐르는 회로에서의 저항[Ω]값은?

가. 30[Ω]	나. 20[Ω]

다. 10[Ω]	라. 3[Ω]

22. 그림, 사진, 서적 등의 이미지 자료를 컴퓨터에서 볼 수 있도록 입력하는 장치는?

가. 프린트	나. X-Y 플로터

다. 마우스	라. 스캐너

23. 정보 보안의 위협 요소 중 내부적 요인이 아닌 것은 ?

가. 실수나 관리 태만

나. 내부 직원에 의한 정보시스템 파괴 행위

다. 위조와 탈취

라. 내부에서 외부로 정보 유출

24. 화상통신의 전송순서로 올바른 것은?

가. 정보원-전송망-광전변환-전광변환-수신화상

나. 정보원-전광변환-전송망-광전변환-수신화상

다. 정보원-광전변환-전송망-전광변환-수신화상

라. 광전변환-정보원-전송망-전광변환-수신화상

25. 디지털 서비스 유니트(DSU)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 직류 전송을 한다.

나. 전송로 중간에 중계기를 사용하지 않아도 된다.

다. 디지털 신호를 전송로에 그대로 전송하기 때문에 고속 전송이 가능하다

라. 데이터 단말 장치와 디지털 데이터망 사이에 접속하여 신호를 전송하는 장치이다

26. 저항 값이 일정할 때 전력에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 전압에 비례한다.

나. 전압의 자승에 비례한다.

다. 전압에 비례한다.

라. 전압의 자승에 반비례한다.

27. 두 개의 저항 20Ω과 30Ω이 병렬로 접속된 회로에서 20Ω의 저항에 흐르는 전류가 3A이라면 전체 전류는?

가. 3[A]	나. 4[A]

다. 5[A]	라. 6[A]

28. 시분할 다중화기에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 동기형과 비동기형으로 구분할 수 있다.

나. point-to-point 시스템에 가장 많이 사용한다.

다. 1200baud 이하의 비동기에서 주로 사용한다.

라. 별도의 버퍼가 필요하다

29. 0.2[㎌]와 0.3[㎌]의 콘덴서를 병렬로 연결하였을 때 합성 정전용량은?

가. 0.2[㎌]	나. 0.3[㎌]

다. 0.4[㎌]	라. 0.5[㎌]

30. 전자메일시스템을 구성하는 요소가 아닌 것은?

가. MUA	나. MRA

다. MTA	라. MDA

3과목 : 정보 통신 일반

31. 데이터통신 시스템의 기본 구성요소로 이루어진 것은?

가. 데이터 신호계와 처리계

나. 데이터 전송계와 처리계

다. 데이터 생산계와 분배계

라. 데이터 가공계와 응용계

32. 다음 중 2위상 변조신호의 변조속도가 2400[baud]로 전송할 때 데이터 신호 속도[bps]는?

가. 1200	나. 2400

다. 4800	라. 9600

33. 기저대역(Baseband) 전송방식의 부호화 방식으로 거리가 가장 먼 것은?

가. NRZ(Non Return to Zero)

나. Manchester

다. Bipolar

라. PCM

34. 다음 중 대역확산 기술을 이용한 다중접속 방식에 해당되는 것은?

가. TDMA	나. CDMA

다. FDMA	라. WDMA

35. 다음 중 비트 방식에 해당하지 않는 프로토콜은?

가. SDLC	나. HDLC

다. X.25	라. BSC

36. 통신회선의 양끝에서 신호변환, 정송신호의 동기제어, 송수신 확인 등의 기능을 수행하는 장치는?

가. DCE	나. MODEM

다. DSU	라. CCU

37. 다음 에러제어 방식 중 고속의 동기식 데이터 전송에 주로 사용되는 것은?

가. 수직패리티 체크방식	나. 수평패리티 체크방식

다. 순환잉여 체크방식	라. 군계수 체크방식

38. 디지털 부호에 대응하여 반송파의 진폭과 위상은 그대로 두고 주파수를 변화시키는 변조방식은?

가. ASK	나. QAM

다. FSK	라. DPSK

39. 네트워크에서 경로배정, 중계기능, 네트워크 어드레싱 등을 담당하는 계층은?

가. 네트워크 계층	나. 전송 계층

다. 데이터링크 계층	라. 세션 계층

40. 프로토콜의 기본적인 요소가 아닌 것은?

가. 처리	나. 순서

다. 구문	라. 의미

41. 국제표준화기구인 ISO에서 제시한 프로토콜 모델은?

가. OSI 7계층	나. ITU-T X 시리즈

다. IBM의 BSC	라. ANSI의 HDLC

42. 다음 중 위성통신의 특징으로 거리가 먼 것은?

가. 정보의 전송지연이 발생한다.

나. 전송에 광케이블이 이용된다.

다. 통신용량이 대용량이다

라. 기후의 영향을 받는다.

43. 인터넷상에서 하이퍼텍스트를 전송하기 위한 프로토콜은?

가. DDCMP	나. SNMP

다. HDLC	라. HTTP

44. PAD의 변수(parameter)를 규정하고 있는 ITU-T 권고는?

가. X.25	나. X.3

다. X.28	라. 29

45. AM 변조에서 신호파의 최대 진폭이 4[V]이고, 반송파의 최대 진폭이 5[V]일 때 변조되는 몇 [%]인가?

가. 60 [%]	나. 80 [%]

다. 90 [%]	라. 100 [%]

46. 정보통신회선을 멀티포인트로 구성할 경우 이에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

가. 회선 경비가 증가한다.

나. 제어 소프트웨어가 간단하다

다. 포트 수가 증가한다.

라. 변복조기의 대수가 증가한다.

47. 송신측은 한 개의 블록을 전송한 다음 수신측에서 에러의 발생을 점검 후 ACK나 NAK를 보내올 때 까지 기다리는 방식은?

가. STOP-AND-WAIT ARQ	나. 연속적 ARQ

다. 적응적 ARQ	라. 전진에러 수정

48. 기존 미디어의 기능에 고도로 발당한 전자, 통신, 정보기술 등을 결합하여 정보를 전달하는 뉴미디어라고 볼 수 없는 것은?

가. 화상전화	나. 위성방송

다. CATV	라. 신문

49. 데이터 전송방식에서 표본화, 양자화, 부호화의 단계가 송신측에 필요한 것은?

가. 위상변조방식	나. 주파수변조방식

다. 펄스부호변조방식	라. 진폭변조방식

50. 다음 중 저속도에서 주로 사용되는 변복조기는?

가. 비동기식 변복조기	나. 동기식 변복조기

다. 광대역 변복조기	라. 멀티포트 변복조기

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 초고속정보통신망에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 실시간으로 동영상정보를 주고받을 수 있는 고속, 대용량의 정보통신망

나. 문자, 부호, 음성 등을 전송 할 수 있는 통신망

다. 디지털 신호만을 전송하는 국가전용 정보통신망

라. 국내 및 국제간의 각종 정보를 용이하게 수집, 검색, 처리할 수 있는 인터넷/인트라넷 정보통신망

52. 국가정보화전략위원회의 위원 구성기준으로 옳은 것은?

가. 위원장 1명을 포함하여 10명 이내

나. 위원장 1명을 포함하여 35명 이내

다. 위원장 2명을 포함하여 10명 이내

라. 위원장 2명을 포함하여 35명 이내

53. 정보통신사업법상 부가통신사업을 경영하려고 하는 경우의 절차로 적합한 것은?

가. 지식경제부장관에게 등록해야한다

나. 지식경제부장관에게 신고해야한다

다. 방송통신위원회에 등록해야 한다.

라. 방송통신위원회에 신고해야 한다.

54. 전기통신사업법상 기간통신사업자가 제공하려는 전기통신서비스에 관하여 그 서비스별로 요금 및 이용조건을 정한 것을 무엇이라 하는가?

가. 요금규정	나. 이용규정

다. 시행약관	라. 이용약관

55. 정보통신공사업법상 다음 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 일반적인 경우임)

가. 용역업자	나. 공사업자

다. 감리업자	라. 설계업자

56. 정보통신서비스 제공자의 책무가 아닌 것은?

가. 이용자의 개인정보 보호

나. 이용자의 권익보호

다. 건전한 정보사회가 정착되도록 노력

라. 정보이용능력의 향상에 이바지

57. 강전류전선이라 전기도체, 절연물로 싼 전기도체 또는 절연물로 싼 것의 위를 보호피막으로 보호한 전기도체 등으로 몇 볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말하는가?

가. 220	나. 300

다. 450	라. 600

58. 정보통신공사업법상 공사를 감리한 용역업자가 감리한 공사에 대한 준공설계도의 보관기간은?

가. 감리 완료 후 3년까지

나. 감리 완료 후 5년까지

다. 감리 완료 후 10년까지

라. 하자담보책임기간이 종료될 때까지

59. 다음 ( )안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

가. 정부	나. 법무부장관

다. 방송통신위원회	라. 지식경제부장관

60. 전기통신기본계획에 포함되지 않아도 되는 것은?

가. 전기통신사업의 요금책정에 관한 사항

나. 전기통신사업의 이용효율화에 관한 사항

다. 전기통신설비에 관한 사항

라. 전기통신사업에 관한 사항

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	나	라	가	나	가	가	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	다	나	다	라	라	다	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	다	다	나	나	다	다	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	나	라	나	라	가	다	다	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	라	나	나	나	가	라	다	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	라	라	나	다	나	라	가	가